한일시멘트

1. 개요

□ 주소 : 충북 단양군 매포읍 우덕리 360

□ 현황 : 한일시멘트 단양공장은 1964년 6월 20일 준공되어 고품질의 시멘트를 연 715만톤을 생산하는 단양군의 대표적인 산업 시설이다. 1964년 6월 연산 40만톤 규모로 준공된 단양공장의 역사는 바로 한일시멘트의 역사이기도 하며, 모태라고도 할 수 있다.

○ 준공일: 1964년 6월 20일

○ 출하제품: 시멘트

○ 생산량: 크링카 생산량 715만톤/년

○ 종업원수: 종업원 723명, 협력업체 663명 상시근무자: 1,386명

○ 생산품 : 시멘트, 레미탈, 혼화제

○ 시멘트 제조공정: 시멘트 제조공정은 석회질원료, 점토질원료, 규산질 원료, 산화철원료를 혼합 분쇄하여 만들어진 조합원료(Raw Mix)를 소성로(Kiln)에서 소성하여 크링카(Clinker)를 생산하고, 이 크링카에 응결지연제인 석고를 첨가하여 분쇄하는 공정이다.

□ 체험학습안내

○ 공장견학은 단체 견학을 원칙으로 하며, 공장견학 희망일 1주일 전까지 사전예약을 해        야 가능함. 단양공장 견학 가능시간 (도착시간기준)

○ 오전 9시부터 11시 까지, 오후 1시부터 오후 3시 까지

○ 견학소요시간 : 약 1시간 ~ 2시간

□ 위치 및 교통안내

① 고속도로 이용

중부고속도로 음성IC → 영동고속도로 만종IC → 북단양(매포)IC → 매포읍 → 단양방면→500m 우측에 위치 → 한일시멘트

② 청주 ↔ 제천 ↔ 단양 국도 이용

청주 → 충주 → 제천 → 단양 → 매포읍 → 단양방면→500m 우측에 위치 → 한일시멘트

③ 단양에서 한일시멘트까지 택시로 10분 / 시내버스 수시

※ 시설견학 안내

○ 한일시멘트㈜ 단양공장 생산기획팀

TEL: 043) 420-5000 FAX: 043) 420-5131

○ http://www.hanilcement.co.kr/

2. 체험 활동

□ 일정：한일시멘트 도착 ～ 크링카(clinker) 생산 공정  ～ kiln시설  ～ 석회석

～ 광산채굴 현장  ～ 한일시멘트 역사관

□ 초등학생

○ 공장시설 견학

○ 시멘트 제조공정 견학

○ 자연자원 개발과 산업발전과의 관계

□ 중학생

○ 시멘트의 역사

○ 에너지 자원 절약과 온실가스 배출 감축

○ 환경과 관련된 수질보존, 집진시설, 대기관리 규정

○ 광공업과 지하자원 종류 및 쓰임

3. 참고자료

□ 시멘트 제조공정

시멘트 제조공정은 석회질 원료, 점토질 원료, 규산질 원료, 산화철 원료를 혼합 분쇄하여 만들어진 조합 원료(Raw Mix)를 소성로(Kiln)에서 소성하여 크링카(Clinker)를 생산하고, 이 크링카에 응결지연제인 석고를 첨가하여 분쇄하는 공정이다.

▶ 채광(Quarry)

광산에서 발파 등의 방법으로 채굴된 석회석을 최초로 분쇄하는 공장이다. 산원에서 8톤 이상의 거대한 덤프트럭에 실려 석회석 덩어리를 파쇄하는 기계인 조쇄기로 운반되어 1차적으로 250mm 이하로 분쇄되고, 2차적으로 50mm이하로 분쇄되어 석회석 치장으로 보내어 진다. 석회석 치장은 채굴된 석회석을 골고루 섞어 성분을 고르게 하여 품질을 향상시키는 역할을 한다.

▶ 원료생산(crush & store)

원료생산공정에서는 채굴되어 석회석 치장에서 혼합된 석회석과 점토 및 산화철 원료 등을 정량공급장치를 통해 정확하게 배합하여 원료분쇄기로 투입하고, 원료분쇄기 내에서 건조 및 미분말 상태의 분쇄과정을 거쳐 원료 사일로에 저장된다. 원료사일로 내부에서는 공기를 이용해 저장된 원료를 또다시 혼합하여 다음단계인 소성공정에서 크랑카의 소결이 잘 되도록 한다.

▶ 소성(kiln)

시멘트 크링카의 소성에는 현재 대부분 로터리 키른이 사용되고 있다. 로터리 키른은 내부에 내화벽돌을 쌓은 강철제의 커다란 원통으로 3-5°의 경사를 이루어 1분에 3-4회의 속도로 회전한다. 원료처리공정에서 제조한 조합원료를 예열탑의 위 끝으로부터 공급되어 예열탑에서 충분한 열교환 과정을 거친 후 키른 입구에 도달되고, 키른 출구쪽으로 부터는 중유나 미분탄 등의 연료를 키른 버너에 불을 넣어 연소시킨다. 조합된 원료는 키른이 회전함에 따라 점차 이동하여 소성로 내에서 1450℃의 온도에서 소결되어 크링카로 된 다음 냉각장치로 이송되어 공기에 의해 급냉되고 크링카 치장에 저장된다.

▶ 시멘트 생산/출하(Product shpping)

키른에서 소성되어 냉각시킨 크링카는 석고 3-5%와 함께 시멘트 분쇄기에서 미분쇄하여 포틀랜드시멘트를 제조한다. 이때 크링카만을 분쇄하여 시멘트를 만들면 응결이 너무 빨라 시멘트의 작업이 곤란하다. 따라서 응결을 지연시키기 위하여 석고를 함께 넣어 분쇄한다. 각 공정을 거쳐 생산된 시멘트는 시멘트 사일로에 저장하여 무포장 상태인 Bulk cement 또는 지대에 포장된 포장 시멘트 상태로 출하하게 된다.

한일시멘트 체험학습 활동지

(         )학교 (    )학년 (    )반  성명 (            )

1. 시멘트 제조 공정을 기록하여 봅시다.

채  광

원료생산

소  성

새로 알게 된 내용

시멘트 생산/출하

2. 한일시멘트 공장을 다녀 온 소감을 적어봅시다. 좀 더 알고 싶은 것은 무엇입니까?