성신양회

1. 개요

□ 주소 : 충북 단양군 매포읍 매포리 270

□ 현황 :  1967년 창립된 성신양회는 지난 36년간 국가 기간산업의 주체로서 , 두 차례의 대규모 수해 및 IMF 환란으로 야기된 경영위기 등 수많은 난관을 극복하고 지속적으로 성장해 왔으며, 기업이윤의 사회 환원 차원에서 사학재단 성신학원을 설립, 육영사업에 힘을 기울이는 등 풍요로운 사회 건설을 목표로 하고 있다.

단양공장은 향후 100년간 채굴이 가능한 양질의 석회석을 보유하고 있으며, 전국지역에 유통저장 시설을 갖춘 9개의 공장과 4개의 영업소가 최상의 합리적인 유통망을 갖추어 소비자에게 보다 나은 서비스와 최고의 품질을 생산 공급하고 있다.

○ 종업원수 : 934명

○ 생산품 : 포틀랜드시멘트 레미콘, 몰탈

○ 자본금 : 957억

○ 크랭커 생산능력 : 년 1,000만톤

○ 시멘트 기원 : 시멘트라고 하면 1820년경 영국에서 탄생한 Portland Cement를 가리키므로 그 역사는 200년을 넘지 못한다. 1796년 James Parker에 의하여 소성식 시멘트는 점토질의 석회석을 높은 온도로 소성한 다음, 이것을 다시 분말로 빻아 제조하는 과정을 거쳤다. 이 로만 시멘트는 대량으로 생산되어 건축 · 도로 · 수로 등 토목공사에 이용되고 있다.

□ 체험학습안내

○ 공장견학은 가족, 단체 견학을 원칙으로 하며, 공장견학 희망일 1주일 전까지 사전예

약을 해야 가능함.

○ 견학소요시간 : 약 1시간 ~ 2시간

□ 위치 및 교통안내

① 고속도로 이용

중부고속도로 음성IC → 영동고속도로 만종IC → 북단양(매포)IC → 매포읍 → 단양방면1km → 우측에 위치 → 성신양회 단양공장

② 청주 ↔ 제천 ↔ 단양 국도 이용

청주 → 충주 → 제천 → 단양 → 단양방면1km → 우측에 위치 → 성신양회 단양공장

③ 단양에서 성신양회까지 택시로 7분 / 시내버스 수시

※ 견학안내

○ 단양공장 043-422-4211 (교환 0번) FAX : 043-422-8336

○ http://www.sungshincement.co.kr/

2. 체험 활동

□ 일정：성신양회 도착 - 로밀(분쇄기) 시설  - kiln(소성로)시설  - 석회석 광산

채굴 현장(60만평)  - 시청각 자료 관람

□ 초등학생

○ 시멘트 제조과정 및 시설 관람.

○ 산업발전과 대기, 수질, 토양 오염의 해결 방안

○ 시멘트와 산업발전과의 관계

□ 중학생

○ 시멘트의 기원과 역사

○ 자연자원 개발로 인한 환경오염 피해 방지를 위한 노력 (대기오염, 진동 피해)

○ 채굴광산과 산림녹화와의 관계

○ 홍수 피해 방지를 위한 구조물(방수벽)

3. 참고자료

□ 시멘트의 기원과 포틀랜드 시멘트

▶ 시멘트의 기원

시멘트라고 하면 1820년경 영국에서 탄생한 Portland Cement를 가리키므로 그 역사는 200년을 넘지 못한다. 그러나 넓은 의미의 시멘트는 무기질 교착재나 결합재를 의미하므로 석회와 석고를 섞어 만든 피라미드나 석회와 화산재를 혼합해서 만든 그리스, 로마 시대의 시멘트를 포함한다면 인류의 시멘트 사용의 역사는 최소한 5천년까지로 거슬러 올라간다. 지금 남아 있는 유적들로 미루어 석회 몰타르의 기원은 석회석 다산지인 소아시아나 그리스로 추정된다.

기원전 2500년경에 건설된 고대 이집트 쿠푸왕의 피라미드는 외장 석재 표면에 몰타르가 되었는데 지금도 이 구조물의 상부에 남아있다. 오늘날 우리가 사용하고 있는 시멘트를 발명한 것은 영국의 산업혁명기와 맥을 같이한다. 1796년 James Parker에 의하여 소성식 시멘트는 점토질의 석회석을 높은 온도로 소성 한 다음, 이것을 다시 분말로 빻아 제조하는 과정을 거쳤다. 이 로만 시멘트는 대량으로 생산되어 건축 · 도로 · 수로 등 토목공사에 이용되었다.

▶ 포틀랜드 시멘트

1824년에 영국 리드시에서 벽돌공이었던 Joseph Aspdin에 의하여 보다 개량된 시멘트 제조법이 발명되었다. 이 제조법에 의하면 우선 경질의 석회석을 석회로에 구워서 생석회를 만들고, 그것을 가루로 빻아서 석회를 만든 다음 점토와 혼합하여 다시 석회로에 넣고 높은 온도로 탄산가스를 완전히 연소시키고, 그 소괴를 다시 가루로 만들어 시멘트를 만들었는데, 이것을 Portland Cement라고 불렀다.

포틀랜드 시멘트는 종래의 그 어떤 시멘트보다도 강하고 우수한 수경성을 지닌 이상적인 시멘트로 각광을 받았다. 시멘트의 이름을 포틀랜드 시멘트라고 하게 된 것은 만들어진 시멘트의 겉모양과 빛깔 등이 포틀랜드 섬의 천연석과 너무도 비슷했기 때문이었다.

조셉 아스프딘은 발명특허에 만족하지 않고 포틀랜드 시멘트 제조법의 개량을 꾸준히 계속했다. 그 결과 1844년 영국 시멘트공장의 공장장 J.Johnson이 아프스딘의 시멘트 제조법을 대폭 개량, 포틀랜드 시멘트의 기초를 확립하였다. 그들은 높은 열로 소성을 하면 할수록 경화도(硬化度)와 강도(强度)가 더욱 높아진다는 사실을 발견했다.

이렇게 해서 포틀랜드 시멘트의 질은 보다 우수하게 되었으며, 그와 같은 시멘트 제조법은 프랑스, 독일, 미국으로 퍼져나가 마침내 화려한 포틀랜드 시멘트 시대를 열게 되었다.

이어 1900년대에 들어와 Rotary Kiln이 실용화되었으며, 아울러 시멘트는 각종 토목 건축공사의 기초재료로서의 위치를 확고하게 굳히기에 이르렀다.

성신양회 체험학습 활동지

(    )학년 (    )반  성명 (            )

1. 시멘트 제조 공정을 기록하여 봅시다.

광  산

원  료

소  성

새로 알게 된 사실

출  하

제  품

2. 성신양회 단양공장을 다녀 온 소감을 적어봅시다. 좀 더 알고 싶은 것은 무엇입니까?