석회석 신소재 연구재단

1. 개요

□ 주소 : 충북 단양군 매포읍 우덕리 63 (구 도담초등학교)

□ 개관

○ 설립목적

단양의 석회석은 전국에서 제일 우수한 양질의 석회석 자원을 매우 많이 보유하고 있어, 국가의 중요한 기초 소재 산업으로써 지역경제 발전에 크게 기여할 뿐만 아니라, 90년대 이후 기술 혁신의 가속화로 연구 개발 기능이 확대되고, 고기능성 및 고부가가치 산업으로의 구조개편이 요구되고 있으므로, 21세기 새로운 대체 전략특화 산업으로 석회석 신소재 산업을 육성한다.

또한 단양 석회석 신소재 연구재단은 기업체와 대학교 그리고 단양군과 유기적인 협력 체제를 구축하여 석회석 신소재 산업의 역량 제고와 에너지 절약 및 대체원료 개발 등 기술경쟁력 촉진을 통해 지역경제 활성화와 지역산업 발전에 기여함을 그 목적으로 단양군의 지원으로 설립된 비영리 재단법인입니다

○ 단양 석회석 신소재 연구재단의 역할

- 석회석 신소재 기술 개발사업

- 석회석 신소재 관련기업 창업보육 및 관련 기업 유치와 육성사업

- 산․학․연 공동 연구 개발과 시험 생산 등 실용화 사업

- 산업 기술 데이터베이스 구축등 정보 유통망 구축 운영사업

- 제품의 성능 시험 및 검사 품질 평가 등 사업

- 정부․지방자치단체․기업 등의 위임․위탁 사업과 용역사업

- 산업 인력 교육 및 기술단양 석회석 신소재 연구재단 지도 사업

- 석회석 산업 환경 오엽 방지 사업

- 석회석 산업 에너지 절약 및 대체 연료 개발 사업

□ 체험안내

○ 체험소요시간 및 이용시간 : 3시간

※ 석회석 신소재 연구재단과 사전 연락 필요

○ 요금 : 무료

□ 위치 및 교통안내

○ 단양 버스터미널에서 제천방향 시내버스 타고 성신양회 정문 하차

( 20분 소요, 5번 국도 )

○ 제천역에서 출발하는 단양행 버스를 타고 성신양회 정류장 하차

(버스 30분 소요, 5번 국도)

※ 위치도                                 ※ 교통안내

2. 체험활동

□ 일정

석회석의 소개 및 석회석의 제조 공정 소개 , 석회석 기술 개발의 개념 설명, 석회석 신소재 개발 효과 설명, 첨단 기자재 소개

□ 초등학생-체험내용

○ 석회석에 관하여 알아보기

○ 석회석의 용도 알아보기

□ 중학생-체험내용

○ 석회석에 관하여 알아보기

○ 석회석의 용도 알아보기

○ 석회석 개발과 관련한 첨단 기자재 알아보기

3. 참고자료(http://kilam.re.kr/ 석회석 신소재 연구 재단)

□ 석회석이란?

○ 석회암 [石灰岩, limestone]

○ 탄산칼슘을 주성분으로 하는 퇴적암의 총칭

○ 석회석이라고도 한다. 일반적으로 세립(細粒)· 괴상의 무구조의 암석이다.

○ 백색 또는 회색인데, 불순한 것은 암회색이나 흑색 등을 띤다.

○ 석회암의 이용면은 넓으며, 시멘트, 제철· 제강용, 카바이드, 비료, 석재 등에 대량으로 사용된다.

□ 탄산칼슘(CaCO3)

○ 탄산칼슘 [炭酸-, calcium carbonate]

○ 화학식 CaCO3

○ 자연계에 존재하는 염 중에서 가장 많다.

○ 대리석, 방해석, 석회석, 백악, 빙주석(氷洲石), 조개껍질, 달걀껍질, 산호 등으로 존재

○ 일반적으로 무색의 결정 또는 백색 고체로, 비중 2.93이며, 825 ℃에서 분해한다.

○ 가열하면 이산화탄소(CO2)를 발생하고 생석회(CaO)를 얻는다. 이 반응은 이산화탄소와 생석회를 공업적으로 얻기 위한 중요한 반응이다.

□ 산화칼슘(CaO)

○ 산화칼슘 [酸化－, calcium oxide]

○ 생석회(生石灰), 화학식 CaO

○ 화학식량 56.1, 녹는점 2572℃, 끓는점 2850℃, 비중 3.37인 입방결정계로 굴절률은 1.837이다.

○ 천연의 석회석이나 탄산칼슘을 약 900℃ 이상으로 가열분해하면 얻어진다.

CaCO3 → CaO＋CO2↑

○ 현재 공업적으로는 대부분 중유(重油)를 연료로 한 직립로나 회전로를 이용하여 얻는다. 저온에서 소성(燒成)된 것은 흰색의 비결정성 고체이지만 소성온도가 높아지면 결정성은 좋아진다.

○ 물과 높은 열을 내며 반응하여 수산화칼슘(소석회, 消石灰)으로 된다. 이것을 소화(消和slaking)라고 한다.

CaO＋H2O=Ca(OH)2＋15.2kcal

○ 또한 이산화탄소와 반응해서 탄산칼슘(CaCO3)을 만든다. 녹는점이 높기 때문에 용광로의 내장(內裝)에 사용된다.

○ 표백분, 카바이드, 시멘트, 유리 등의 원료 뿐 아니라, 석회비료, 토질안정제, 소독제, 건조제 등 다방면으로 사용되고 있다.

석회석신소재연구재단 체험학습 활동지

학교   학년   반      성명

200 . . . ( 요일) 날씨: 기온: 장소:
주 제	석회석 신소재 산업에 대해 알아보기
목 적	석회석의 가공 및 용도에 대해 설명할 수 있다.
체험내용및결과	1. 석회석이란? 2. 석회석 신소재 산업이란? 3. 석회석 신소재를 이용한 제품은?
느낀점