조자형가옥(趙子衡家屋)

1. 개요

□ 주소 : 충북 단양군 가곡면 덕천리(상덕천) 49

□ 개관 : 충청북도 단양군 가곡면 덕천리에 있는 조선시대의 가옥.

○ 1984년 1월 10일 충청북도중요민속자료 제145호로 지정되었다.

○ ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 맞물려서 ㅁ자형을 이루는 전형적인 중부 내륙지방의 민가로 1770년(영조 40)에 조자형(趙子衡)의 5대조인 조경복이 건축하였다고 전한다. 그러나 안채는 19세기 중엽, 사랑채는 20세기 중엽의 건축양식인 것으로 보아 중간에 개축이나 재건축된 것으로 추정된다.

○ 안채는 납도리 형식의 3평주 3량 가구(架構)에 팔작지붕을 올리고 툇간(退間)을 둔 물림집이다. 정면의 왼쪽에서부터 건넌방, 대청, 안방이 차례로 있고 안방에서 앞쪽으로 꺽여 부엌과 아랫방이 있다. 건넌방 앞과 안방 뒤의 측면 툇간에는 툇마루를 달았고 대청(大廳)마루가 툇간까지 연장되어 있다.

○ 부엌 옆에 붙은 아랫방 앞에는 툇마루가 없이 함실아궁이가 설치되어 있고 부엌에는 뒤쪽 상단에 1칸 규모의 다락이 있는데 이런 방식은 중부지방보다는 남부지방의 민가에서 흔히 볼 수 있다.

○ 사랑채는 원래 一자형의 초가집이었으나 현재는 시멘트벽에 슬레이트지붕을 올리고 방을 덧달아 ㄴ자형으로 바뀌었다. 담장과 연결된 대문간과 함께 시설되었고 평면과 구조는 일반 농가와 유사하다.

□ 체험안내

○ 체험 학습 소요 시간 : 약 2시간

○ 이용시간 : 관계자와 사전 협의 필요

□ 위치 및 교통안내

※ 위치도                                        ※ 교통안내

☞ 단양 관공서 4거리→고수대교→ 관광안내소(0.6㎞)→고수재→덕천교(5.3㎞)→덕천리(상덕천)→조자형가옥

2. 체험활동

□ 초등학생

○ 전통 한옥의 구조 및 특징

○ 전통 한옥의 방위와 바람과의 관계

○ 전통 한옥의 방위와 태양과의 관계

○ 전통 한옥의 지붕의 높이와 태양과의 관계

○ 전통 한옥에서 볼 수 있는 우리 조상님들의 지혜

□ 중학생

○ 전통 한옥의 구조 및 특징

○ 중부지방 한옥의 특징

○ 전통 한옥의 방위와 계절풍과 관계

○ 전통 한옥의 방위와 태양과의 관계

○ 전통 한옥의 지붕의 높이와 태양의 고도와의 관계

○ 전통 한옥에서 볼 수 있는 우리 조상님들의 지혜

3. 참고자료

□ 사랑채 : 한식주택에서 안채와 따로 떨어져 있어 바깥주인이 거처하며 손님을 접대하는 방.

□ 가구(架構) : 부재를 서로 짜 맞추어서 조립하는 구조나 구조물.

□ 팔작(八作)지붕 : 합각(合閣)지붕·팔작집이라고도 한다. 지붕 위까지 박공이 달려 용마루 부분이 삼각형의 벽을 이루고 처마 끝은 우진각지붕과 같다. 맞배지붕과 함께 한식 가옥에 가장 많이 쓰는 지붕의 형태이다

□ 함실 : 흔히 함실아궁이라고 한다. 함실아궁이를 만들 때는 구들 밑으로 불을 땔 수 있도록 방의 어느 한쪽을 다른 곳보다 깊이 파고 구들장은 다른 데 것보다 두꺼운 것을 놓는다. 이렇게 하면 구들장 밑으로 불길이 직접 들어가므로 방을 비교적 빨리 데울 수 있다. 노인이 기거하는 큰 사랑방에 함실아궁이를 설치하는 것은 바로 이 때문이다. 고래의 더운 기운을 오래 보존하기 위해 불을 땐 다음 아궁이 입구를 막아 두며 도회지의 함실아궁이에는 흔히 철제문을 달아 두는데, 이러한 아궁이를 군불아궁이라고도 한다.

□ 다락 : 한옥의 부엌 천장 위에 이층처럼 만든 곳으로 주로 남방주거양식에서 그 기원을 찾을 수 있는데, 삼국시대부터 이미 다락이 목조건축양식에 도입된 것으로 보인다. 용도는 대개 해충이나 습기 등으로부터 물건을 안전하게 보관할 목적으로 이용되지만 방이나 침실로 이용되기도 한다.

한식 주택의 부엌은 보통 지표면보다 50~60cm 낮게 만들어 부엌 위의 천장이 높아지므로 그 공간을 이용하여 다락을 만든다. 다락 출입은 안방 아랫목의 벽에 다락문이 있어 이곳으로 드나들었으며, 부엌문 위로 햇빛이 들어올 수 있게 창문을 설치한다. 다락이 높을 때는 계단을 만들어 편하게 오르내리도록 되어 있다.

□ 용마루 : 건물의 지붕 중앙에 있는 주된 마루로 종마루·옥척(屋脊)이라고도 한다. 한식 가옥의 일반형에서는 대개 지붕보나 도리 위에 대공을 세우고 대옥과 대공을 건너질러 얹어놓는 마룻대로, 가옥에서 가장 중심을 이루며 서까래의 받침이 된다. 서까래는 수직으로 잘라 용마루에 서까래 자리를 따내고 걸치거나, 용마루 위에 맞대어 걸치고, 또는 용마루 옆에 맞대어서 못치기를 한다. 건물 정상에 있어 많은 서까래의 힘받이가 되므로 옛날부터 한 집안이나 한 나라의 기둥이 될 만한 인물을 동량지재(棟梁之材)라고 하였다.

□ 맞배지붕 : 지붕의 완각이 잘려진 지붕으로 가장 간단한 지붕형식이며, 지붕면이 양면으로 경사를 지어 책을 반쯤 펴놓은 八자형으로 되었다. 정면에서 보면 장방형의 지붕면이 보이며, 측면에서는 지붕면 테두리(내림마루)가 보일 뿐이다. 맞배지붕은 측면 가구(架構)가 노출되므로 측면관(側面觀)이 중요하게 여겨졌다.

이는 수덕사 대웅전(修德寺大雄殿:국보 49)·무위사 극락보전(無爲寺極樂寶殿)에서 볼 수 있듯이 처마의 양끝이 조금씩 치켜 올라가고 용마루선 역시 중앙부를 처지게 하여 서로 어울리게 하고 있다. 이것은 만약 용마루선과 처마선이 수평으로 되면 부자연스럽게 처져 보이는 것을 역으로 더한층 처지게 하여 교정한 것으로 여겨진다. 이는 상류주택의 행랑채와 서민 주택의 몸채에 이용되었다.

	조자형 가옥 체험학습 활동지(초등학생)

(       )학교 (    )학년 (    )반  성명 (        )

체험 일시	200 . . . ( 요일) 날씨 :
체험 장소	충북 단양군 가곡면 덕천리 조자형 가옥
체험 주제	전통 한옥의 구조 및 특징을 통하여 전통 한옥에 적용된 과학적인 원리 이해하기
목 표	전통 한옥의 구조적 특징을 이해한다. 전통 한옥에 적용된 과학적 원리를 이해한다.
체험 내용	전통 한옥의 구조 및 특징을 조사 정리해 봅시다. 여름과 겨울의 계절풍의 방향과 특징을 조사해보고 전통 한옥의 방향과 계절풍과 어떤 관계가 있는지 알아보자. 전통 한옥의 방위와 태양의 일주운동과는 어떤 관계가 있는지 알아보자.
체험 결과
체험 소감

☞ 뒷면에 체험활동 사진 및 자료 부착

	조자형 가옥 체험학습 활동지(중학생)

(         )학교 (    )학년 (    )반  성명 (            )

체험 일시	200 . . . ( 요일) 날씨 :
체험 장소	충북 단양군 가곡면 덕천리 조자형 가옥
체험 주제	전통 한옥의 구조 및 특징을 통하여 전통 한옥에 적용된 과학적인 원리 이해하기
목 표	전통 한옥의 구조적 특징을 이해한다. 전통 한옥에 적용된 과학적 원리를 이해한다.
체험 내용	전통 한옥의 구조 및 특징을 조사 정리해 봅시다. 우리나라 계절풍의 특징을 조사해보고 전통 한옥의 방위와 어떤 관계가 있는지 알아보자. 우리나라 4계절의 태양의 고도에 대하여 알아보고 태양의 고도와 전통 한옥의 처마 끝의 높이와는 어떤 관계가 있는지 알아보자 전통 한옥의 방위와 태양의 일주운동과는 어떤 관계가 있는지 알아보자.
체험 결과
체험 소감

☞ 뒷면에 체험활동 사진 및 자료 부착